**СОБСТВЕННИКИ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБЯЗАНЫ:**

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов.

- Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер.

- Периодически очищать «карманы» дымоходов от засорения и оголовки дымоходов от обледенения.

- Следить чтобы продолжительность работы газовой горелки в отопительно-варочной печи не составляла более 2х часов, а промежуточный интервал между топками был не менее 1-1,5 час.

- Следить чтобы беспрерывная работа «бездымоходного» проточного водонагревателя не превышала 10-15 минут.

**Запрещается пользоваться газом при:**

- неисправных газовых приборах, автоматике безопасности, обнаружении утечек газа; - нарушении плотности кладки, штукатурки (трещин) газифицированных печей и дымоходов; - самовольно установленных дополнительных шиберах в дымоходах и в дымоотводящих трубах от водонагревателей и отопительных котлов; - закрытых форточках (фрамугах), решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

**ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА:**

• закройте кран подачи газа;

• не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электроприборы;

• не производите действий, которые могут сопровождаться появлением пламени или искрения;

• проветрите помещение, обеспечив максимальный доступ свежего воздуха;

• обратитесь за помощью в службу газа по тел. **04; 4-21-42**