**УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,**

**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГАЗОВЫМИ**

**ПРИБОРАМИ!**

В основном несчастные случаи при пользовании газом в быту связаны с отравлением угарным газом по причине нарушения Правил эксплуатации газовыми колонками, отопительными печами, а так же при неисправности дымовых и вентиляционных каналов отсутствия тяги в вентиляционных каналах опасно и может привести к смерти (засорение вентканала, закрытых жалюзийных решеток, засорение москитной сетки жировым и пылевым налетом). Важно чтоб ремонт газового оборудования производил профессионал.

Большое количество случаев отравления угарным газом связанно с нарушением **применения водогрейных колонок малой мощностью без организованного отвода продуктов сгорания в дымоход**. А так же с установкой газовых горелок в непереоборудованные под природный газ отопительных, отопительно - варочных печей. При эксплуатации газового оборудования следует соблюдать более строгие меры безопасности, которые из-за пресловутого человеческого фактора зачастую нарушаются.

- Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Семикаракорске напоминает абонентам природного газа, что эксплуатация газовых приборов допускается только после проведения ежегодного технического обслуживания согласно требований нормативной документации.

Вентиляционные и дымоотводящие каналы должны периодически проверяться специалистами организации с лицензией на выполнение данного вида работ.

**При эксплуатации отопительных печей с газогорел очным устройством УГОП** работающем на природном газе, необходимо помнить, что оно предназначено для ПЕРИОДИЧЕСКОГО сжигания газа в отопительных печах. В целях безопасности, продолжительность топки печи с газогорелочным устройством ПЕРИОДИЧЕСКОГО действия

должна составлять **2-3 часа**, а промежуточный интервал между топками должен быть не мене 1-1,5 часа (работа прибора на запальнике). Дымоходы, печи не должны иметь трещин, а также должен быть обеспечен нормальный приток воздуха.

- **При эксплуатации бездымоходиых колонок типа «Авангард» и «Демрад» необходимо помнить, что Важнейшим условием безопасной эксплуатации бездымоходного газового водонагревателя является:**

**- помещение, где установлен газовый водонагреватель, должно быть обеспечено притоком свежего воздуха (наличие форточки либо фрамуги);**

**- категорически запрещается эксплуатировать бездымоходные водонагреватели в закрытых помещениях, не имеющих постоянной циркуляции свежего воздуха.**

**Использование бездымоходных водонагревателей в замкнутых помещениях смертельно опасно;**

**- беспрерывная работа бездымоходного проточного водонагревателя не должна превышать 10 -15 минут.**

Все работы, связанные с ремонтом газопроводов, газового оборудования и газовых счетчиков, а также снятие и установка их на поверку или замена должны проводиться только работниками специализированной организации.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- **вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать и замуровывать вентиляционные каналы;**

**- использовать газовые приборы без наличия тяги;**

**- использовать газовые приборы при закрытых форточках;**

**- пользоваться газом при неисправном газовом оборудовании;**

**- пользоваться газовыми плитами для отопления помещения;**

**- сушить белье над газовыми плитами;**

**- производить самостоятельную газификацию, перестановку газовых приборов, перепланировку помещений, где установлено газовое оборудование;**

**- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);**

**- допускать к использованию газовых приборов детей и лиц, не прошедших инструктаж по Правилам пользования газа.**

**Все работы, связанные с ремонтом газопроводов и газового оборудования, а так же снятие, установка либо замена их должны производиться только работниками специализированной организации.**

**Заявки принимаются по тел. 04 ; ( 4 - 21 - 42).**

Уважаемые Абоненты, с целью не допущения аварийных ситуаций просим Вас, следить за своим газовым оборудованием, и не забывать проводить ТО ВДГО.

Техническое обслуживание газового оборудования проводится согласно заключенных договоров ТО ВДГО.

**Выполняя требования Правил безопасности при пользовании газом в быту,**

**вы сохраните себе жизнь и свое имущество.**