**Основные правила пользования газовым оборудованием**

Перед включением газового оборудования откройте форточку – это обеспечит полноту сгорания газа.

При включении газовой плиты сначала необходимо поднести зажженную спичку к горелке, затем открыть кран. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки. Горение газа считается нормальным, если пламя спокойное, голубоватого или фиолетового цвета.

Если у вас установлено газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоход (водонагреватели, котлы и др.) — обязательно проверяйте тягу как перед включением, так и во время работы.

После каждого пользования газом необходимо закрыть краны газовых приборов.

 С целью обеспечения безопасности потребителю природного или сжиженного газа запрещается:

Самовольно переустанавливать, заменять и ремонтировать газовое оборудование – этим должны заниматься специалисты;

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу и имеют автоматику безопасности);

Отключать автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;

Пользоваться газом, если газовые приборы, автоматика или арматура неисправны;

Допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии;

Использовать газовые плиты для отопления помещений, привязывать к газопроводам веревки, сушить белье и волосы над пламенем горелок;

Оставлять на плите или вблизи нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

Использовать помещения, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.